{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["采购清单1","采购清单2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,8],[33,1,33,8],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[45,1,45,8],[46,1,46,8],[47,1,47,8],[61,1,61,8],[62,1,62,8],[63,1,63,8]]}
["前锋区***强弱电配电工程材料采购清单"]
["序号","名称","特征描述","单位","数量","单价","合价","生产厂家及品牌","备注"]
[1,"室外T1---T6箱变 800KVA","1.名称：室外T1箱变 800KVA\n2.型号：SCB11-800/10\n3.容量（kVA）：800KVA\n4.电压（kV）：按设计\n5.回路及箱内器具件：详见T1、T2、T3、T4、T5、T6箱变系统图，图号为P0101-05、P0101-06、P0101-07、P0101-08/09、P0101-10、P0101-11\n6.干燥要求：按设计\n7.基础形式、规格:满足设计及现场要求，具体详见箱变基础图P0101-14~16\n8.网门、保护门材质、规格：详设计\n9.温控箱型号、规格：自然冷却方式，设温度保护（变压器自带温控器）\n10.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",6]
[2,"10KV开关站","1.名称：10KV开关站\n2.型号：详设计\n3.电压（kV）：详设计\n4.箱体内容：详见设计图纸10kV开闭站一次系统图，图号为P0101-04\n5.干燥要求：按设计\n6.基础形式、规格:满足设计及现场要求\n7.箱体采用非金属环保型柜体,箱体四方喷制安全警示标识及企业视觉形象标识,环网柜的防护等级不低于IP4X\n8.出线设置微机保护具备过流、短路、零序接地功能,满足配网自动化要求,预留DTU自动化的安装位置\n9.柜内电流互感器一次电流应根据具体工程的实际需求配置,二次电流可选用5A\n10.每个柜内装设加热除湿及通风装置,箱壳内有电缆固定支架,底板完全遮挡,在电缆接入处设置敲落孔\n11.箱壳有防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置,箱壳门正面向外开门,有把手、暗门和锁均能防锈,箱体内外均设置一次接线图面板；箱体要有良好的密封效果和散热作用,其散热率要达到92%-95%；操作电源采用直流DC220V,容量为60AH,直流屏的充电电源来自独立站变\n12.本开闭所两进线柜断路器(QF1,QF2)不得同时合闸,配备电气闭锁及备自投\n13.此开闭所具备“五防”功能\n14.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1]
[3,"配电箱 APqwb Pe=3kW","1.名称：配电箱 APqwb \n2.型号：Pe=3kW \n3.规格：具体详见配电箱系统图\n4.安装方式：详设计\n5.端子板外部接线\n6.包括安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等\n7.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞\n8.其他:满足设计、规范及使","台",1]
[4,"电力电缆 YJV22-8.7/15-3*240mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-8.7/15-3*240mm2\n3.敷设方式：排管及管内穿线综合考虑\n未尽事宜详见相关规范及设计要求","m",526]
[5,"电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-8.7/15-3*70mm2\n","m",1191]
[6,"电力电缆 YJV-4*35+1*16mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV-4*35+1*16mm2\n","m",826]
[7,"电力电缆 WDZAN-YJY-5*10mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：WDZAN-YJY-5*10mm2\n","m",878]
[8,"电力电缆 WDZAN-YJY-4*25+1*16mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：WDZAN-YJY-4*25+1*16mm2\n","m",566]
[9,"电力电缆 WDZA-YJY-5*10mm2","1.型号：铜芯电缆\r\n2.规格：WDZA-YJY-5*10mm2\r\n","m",252]
[10,"电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-5*16mm2\n","m",183]
[11,"电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-4*70+1*35mm2\n","m",367]
[12,"电力电缆 WDZA-YJY-4*185+1*95mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-4*185+1*95mm2\n","m",735]
[13,"电力电缆 YJV22-5*16mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-5*16mm2\n","m",215]
[14,"电力电缆 YJV22-4*25+1*16mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-4*25+1*16mm2\n","m",129]
[15,"电力电缆 YJV22-4*70+1*35mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-4*70+1*35mm2\n","m",467]
[16,"电力电缆 YJV22-4*150+1*70mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-4*150+1*70mm2\n","m",475]
[17,"电力电缆 YJV22-4*185+1*95mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-4*185+1*95mm2\n","m",3026]
[18,"电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：YJV22-4*300+1*150mm2\n","m",1310]
[19,"电力电缆 NG-(BTLY)-5*10mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NG-(BTLY)-5*10mm2\n","m",3054]
[20,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*25+1*16mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NG-(BTLY)-4*25+1*16mm2\n","m",566]
[21,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*35+1*16mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NG-(BTLY)-4*35+1*16mm2\n","m",376]
[22,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*50+1*25mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NG-(BTLY)-4*50+1*25mm2\n","m",458]
[23,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*95+1*50mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：NG-(BTLY)-4*95+1*50mm2\n","m",2266]
[24,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*185+1*95mm2","1.型号：铜芯电缆\n2.规格：NG-(BTLY)-4*185+1*95mm2\n","m",566]
[25,"电力电缆 NG-(BTLY)-4*300+1*50mm2","1.型号：铜芯电缆\r\n2.规格：NG-(BTLY)-4*300+1*50mm2\r\n3.敷设方式：排管及管内穿","m",109]
[26,"电力电缆 NHYJV22-5*6mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV22-5*6mm2\n","m",399]
[27,"电力电缆 NHYJV22-4*95+1*50mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV22-4*95+1*50mm2\n","m",1199]
[28,"电力电缆 NHYJV-4*120+1*70mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV-4*120+1*70mm2","m",819]
[29,"电力电缆 NHYJV-5*10mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV-5*10mm2\n","m",123]
[30,"电力电缆 NHYJV22-4*50+1*25mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV22-4*50+1*25mm2\n","m",400]
[31,"电力电缆 NHYJV-4*50+1*25mm2","1.型号：电力电缆 \n2.规格：NHYJV-4*50+1*25mm2\n","m",245]
[null,"小计总报价:"]
[null,"报价单位：                                                      联系人：                         电话："]
[null,"电 缆 头"]
[null,"名称","特征描述","单位","数量","单价","合价","生产厂家及品牌","备注"]
[32,"电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*70mm2","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n","个",12]
[33,"电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*240mm2","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：YJV22-8.7/15-3*240mm2\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n","个",4]
[34,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤35","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤35\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n4.安装部位：室外\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",74]
[35,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤50","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤50\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",10]
[36,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤70","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤70\r\n","个",10]
[37,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤120","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤120\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",26]
[38,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤240","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤240\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",52]
[39,"5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤400","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤400\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n4.安装部位：室外\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",12]
[null,"小计总报价:"]
[null,"报价单位：                                                  联系人：                                电话："]
[null,"弱电线"]
[null,"名称","特征描述","单位","数量","单价","合价","生产厂家及品牌","备注"]
[null,"电气配线 NH-BV-1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\n2.导线型号、材质、规格:NH-BV-1.5mm2\n3.敷设部位:消防线路\n4.压、焊接线端子","m",5206]
[null,"电气配线 NH-BV-2.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",57]
[null,"电气配线 NH-RVS-2*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",4247]
[null,"电气配线 RVV-4*1mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",158929]
[null,"电气配线 SYWV-75-5","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:SYWV-75-5\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",158929]
[null,"电气配线 ZN-BV-1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n","m",4366]
[null,"电气配线 ZN-KVV-8*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:ZN-KVV-8*1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",87]
[null,"电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",4978]
[null,"电气配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",58]
[null,"电气配线 ZN-RVV-2*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",2340]
[null,"电气配线 ZR-RVV-2*1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\n2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2\n3.敷设部位:消防线路\n4.压、焊接线端子","m",62]
[null,"电气配线 ZR-BV-1.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-1.5mm2\r\n3.敷设部位:消防线路\r\n4.压、焊接线端子","m",6225]
[null,"小计总报价:"]
[null,"报价单位：                                                  联系人：                                电话："]
[null,"变压器系统调试 "]
[null,"变压器系统调试 容量（kV·A） ≤800","1.名称：变压器系统调试 \r\n2.型号：SCB11-800/10 \r\n3.容量(kVA)：容量（kV·A） ≤800","系统",6]

{"sheet":"采购清单2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[10,0,10,4],[10,6,10,7],[11,0,11,7]]}
["电 缆 头"]
["名称","特征描述","单位","数量","单价","合价","生产厂家及品牌","备注"]
["电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*70mm2","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n","个",12]
["电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*240mm2","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：YJV22-8.7/15-3*240mm2\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n","个",4]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤35","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤35\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n4.安装部位：室外\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",74]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤50","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤50\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",10]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤70","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤70\r\n","个",10]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤120","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤120\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",26]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤240","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\r\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤240\r\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\r\n4.安装部位：室外\r\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",52]
["5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤400","1.名称：5芯电力电缆头制作安装\n2.型号：电缆截面（mm2） ≤400\n3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头\n4.安装部位：室外\n5.电压等级（kV）：10kV以下","个",12]
["小计总报价:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F10)","v":0}]
["报价单位：                                                  联系人：                             电话： "]